**中山市聚优盛装饰材料有限公司新建项目**

**环保工程竣工及调试公示**

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，对中山市聚优盛装饰材料有限公司新建项目环保工程竣工日期为：（2024年2月8日）及调试日期为（2024年2月14日－2025年2月13日）情况进行信息公示，使项目建设可能影响区域环境内的公众对项目建设情况有所了解，并通过公示了解社会公众对本项目的态度和建议，接受社会公众的监督。

1. 建设项目情况简述

项目名称：中山市聚优盛装饰材料有限公司新建项目

建设单位：中山市聚优盛装饰材料有限公司

建设概况：中山市聚优盛装饰材料有限公司选址位于中山市神湾镇宥南村光辉路8号厂房E之一，地理位置坐标： 项目的中心坐标为东经113°20′43.024″，北纬22°20′0.101″。项目总投资约300万，其中环保投资50万，用地面积950㎡，总建筑面积约950㎡，年产粉末涂料400吨。项目生产设备及治理措施已经安装完成，现进行竣工和调试公示。

二、建设单位调试时产生的污染物及措施简述

1、水污染物及治理措施：项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后进入市政管网引至中山市神湾镇污水处理有限公司作深度处理后达标排放。

2、大气污染物及治理措施：①投料、混料工序废气经集气罩收集、研磨粉尘经管道收集+中央除尘系统（旋风除尘器+一级滤袋除尘器+二级滤袋除尘器）+20米排气筒（G1）高空排放；②挤出工序废气经集气罩收集+UV光解+活性炭装置+20米排气筒（G2）高空排放；③破碎及碎料投放过程、试生产过程废气无组织排放。

3、噪声污染及治理措施：项目主要是生产设备运营时产生的噪声，为加强噪声防治管理，项目通过选用低噪设备，对高噪设备采取基底减振措施，合理布局，加强设备的维护保养，且不在夜间进行生产和交通运输。

4、固体废物及治理措施：员工产生的生活垃圾交由环卫部门及时清运处理；一般工业固废：废原料包装袋、打样过程产生的废样板收集后交由一般工业固废处理能力的单位处理；危险废物：废机油、废机油包装物、含油废抹布及手套、废饱和活性炭、废UV灯管统一收集后交由具有相关危险废物经营许可证的资质单位转移处理。

征求公众意见的范围：

关注本项目建设项目和周边环境影响区域内居民、单位等公众。

三、公众反馈方式：

公众采取向公示指定地址发送信函、电子邮件等方式，发表对该工程竣工的意见和看法，发表意见的同时请提供详细的联系方式，建设单位将听取公众意见对建设项目进行整改。

四、建设单位名称及联系方式：

建设单位：中山市聚优盛装饰材料有限公司

公司地址：中山市神湾镇宥南村光辉路8号厂房E之一

联系人：彭小姐

电子邮箱：632100371@qq.com